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Automatisk genereret beskrivelse]
 Opgaver til Erhvervsinformatik indenfor energioptimering.
Energieffektivitet:
Innovation inden for VVS handler i høj grad om at skabe løsninger, der forbedrer bygningers energieffektivitet, for eksempel gennem smartere varme- og ventilationssystemer. 
Bæredygtighed:
Der er et stigende fokus på at udvikle bæredygtige løsninger, der mindsker miljøpåvirkningen fra VVS-installationer. 
Teknologisk udvikling:
Innovation omfatter også integration af ny teknologi til styring, overvågning og vedligeholdelse af VVS-anlæg for at sikre optimal ydeevne og kundetilfredshed. 
Rotte spærre 
78"Innovation VVS" kan henvise til et firma kaldet Nordisk Innovation, som producerer rottespærre og rottesikringer til kloaksystemer, et innovativt produkt, der overholder strenge krav til driftssikkerhed og kvalitet, eller det kan referere til brugen af innovative løsninger og teknologier inden for VVS-branchen generelt, som omfatter udvikling af energieffektive og bæredygtige VVS-systemer. 
Nordisk Innovation 
Dette firma specialiserer sig i udvikling og test af rottespærre og rottesikringer, som er en innovativ løsning til at forhindre rotter i kloaksystemer.
Produkterne er kendetegnet ved høj driftssikkerhed og kvalitet, og de overholder de strenge krav til rottebekæmpelse, da de er VA-godkendte af ETA Danmark.
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AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]
Hvad er en rotte spærre og hvad bruges den til?
Hvor bruger man den?
Hvad kan omkostningerne være ved ikke at have en rotte spærre?
Hvem må montere rotte spærre?
Hvem kan værre interesseret i at der er monteret en rotte spærre?
Hvad koster den?

Energieffektivitet af opvarmning af boligmassen:
For eksempel Varme af giveren i en familie huse:
En typisk varme afgiver i en familie huse er gulvvarme eller radiatorer. 
Gulvvarmen er meget populært som varme afgiver, men mange steder bliver gulvvarmeslangerne støbt ned i betongulvene. Dette resulter i at det tager lang tid at varme gulvene op og det tager lang tid at  afgive varmen, dette resulter i at man ikke kan styre varmen og komfort temperaturen stiger eller gulvene bliver kolde at gå på.
Kunderne ønsker efterhånden ikke radiatorsystemet i husene, man mener radiatorerne er grimme og er støvsamler på trods af at det er en af de bedste energiløsninger.
En radiator optager hurtig den tilførte energi og den afgiver den lige så hurtig igen, dvs. at den ventil og føler som styre komfortvarmen reger inden for 0,5 grader i omgivelsen temperatur på ud fra kommende energi typer. så som varme fra sol ind fald, varmen fra apparater der er installeret i huset ( Tv, Oven, Opvaskemaskine, Kondens tørretumbler, vaskemaskine osv. ) og så ikke mindst de personer der opholder sig i huset.
Bygningsreglementet 2020 tillader at et en families hus må til føre 18 Watt / m2 ved en uden temperatur ved -12 g døgnets 24 timer.
Vi laver en beregning på en bolig på 165 m2, det ganger vi med BR 2020 18W/m2 så ser regne stykket sådan ud.  
18W x 165m2 = 2970W (dem omregner vi til Kilo Watt) 
2970 / 1000 = 2,97 KW 
Denne energi skal tilføres huset ved en temperatur uden for på -12 g dvs. resten af året skal der tilføres minder.
DMI har lavet statistiker der siger at der er 5 dage om året hvor temperaturen er unde – 11 g i gennem snit døgnets 24 timer.
Dette afspejler at energiforbruget i nye boliger er meget lavt, men varme installationerne og varme anlæggene er meget dyre at installere og ikke mindst montering
Beregninger viser at en families bolig hvor der er fjernvarme ligger udgiften til et varme anlæg på ca 120.000,00 kr. 
Hvis vi er uden for en fjernvarme område og der skal monter en varme pumpe er prisen væsentlig højere ca. 200.000,00 – 220.000,00 kr.




Kan man tænke anderledes og mere miljø og klimavenlig
De fleste huse har en ventilations anlæg monteret som sørger for at udskifte luften i boligen, den er lov krav om at luften skal skiftes 0,3 gange i timen i nyre boliger. 
Hvis man i stedet for at montere en varme veksler efter udgangen på ventilationsaggregatet kunne man så brugte fjern varme vandet til opvarmning af veksleren og styrede temperaturen i indblæsningsluften eller monteret en lille varme pumpe til opvarmning af luften???
Det bliver opgaven.
Hvad siger lovgivningen om ventilation, styring og opvarmnings metoder?
Hvad ville det koste at installere et sådan anlæg?
Vil det gå udover komforten? Lav evt. løsningsforslag på det.
Hvad med varmtvands forbrug?
Hvad ville Co2 regnskabet være?
Kan vvs Installatøren tjene penge på dette?
Hvem skal budbringer og implementere dette?
Drikkevand kræver mere Focus
Der er fundet pesticider i 135 af landes vandværker dvs. at de boringer der er forurenet bliver lukket og vandværkerne skal finde andre veje at forsyne deres kunder, i dag har man lovgivning om at man ikke må rense vandet fordi man bland andet mener det vil gøre at man ikke vil tænke på miljøet og tænke på at værne om vores vand. De seneste 10-15 år har vandværkerne skulle tage flere prøver og teste for flere stoffer i vandet der for er det at man finder gift stoffer som er sivet ned gennem undergrunden og ned i vores drikkevand.
Hvordan kan vi tænke det ind i boligmassen, kan vi spare på vores drikkevand?
Regnvands opsamling?
Grønne Tage?
Sort vand hvad er det? Og hvad kan det bruges til?
Denne opgave. Skal sætte fokus på vores vandforbrug.
Er der steder hvor man kunne tænke det ind?
Hvad er omkostningerne?
Hvad er Co2 besparelsen?
Hvad siger lovkravene?

(https://www.bolius.dk/genbrug-af-regnvand-16051)
Opgaven skal frem lægges og der skal som minimum være 45 min fremlægnings, det skal fremlægges på en måde som du /i kan bruge til evt. videre brug og er kundevenlig.
God arbejdslyst! 





 
                                                                                                                   
                                                                                                                                          
 
  

image1.jpeg




image2.png
Modﬁnnnsiemt af
Region Syddanmark Den Europziske Union




image3.png
G
', Ozgtilling




